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前  言

水，城市之脉，生命之源；排水，城市之络，环境之盾。给排水系统犹如一座现代城市的循环系统与免疫系统，其规划设计之精良、建设施工之标准、投资控制之精准，直接影响着城市的生态平衡、人居环境的提升、社会经济运行的可持续性。一座高效的给排水工程，不仅能保障百万民众洁净用水之需，妥善处理污水、雨水，更能显著提升城市韧性，优化资源配置，为城市长远发展铺就坚实基石。

预算不仅是工程造价的基础，还是在工程项目设计初期依据设计方案所编制的费用估算。其中包含工程材料、设备、人工、施工机械、施工费用等各项费用的估算，还包含着利润、管理费用、税金等间接费用的计算。工程预算的编制不仅需要考虑设计要求、工程量、还需要考虑市场行情、施工工艺等因素，确保预算金额准确合理。

本次论文选中的建模为晋江世茂人工湖项目作为案例，这个案例让我深入的学习和了解预算书编制的过程。分为四个章节来编写，方方面面分析了本项目的预算结果。

本次案例通过深入分析和总结，希望能够在未来能为其他为相似工程的预算编制提供有价值的参考。

简述
1.1工程量清单

 项目清单可以被划分为各个部分的工程项目、措施项目以及其他项目的名称和数量，同时还包括规费和税金项目等详细信息。

制定工程量清单的规则包括编制人员、构成要素，以及各个部分和项目的工程量清单、措施项目清单和其他项目清单的编制原则。

1.2本工程建筑工程工程量清单实体项目 
本次选中的案例位于福建省晋江市的晋江世茂人工湖项目，总建筑面积约为734㎡，建筑高度12.75m、耐火等级2级的多层住宅楼，并且标准层各层为一个防火分区。
1.管材：给水横管及立管采用钢塑管、丝扣连接给水支管采用PPR管、热熔连接。
2.管道暗装敷设：卫生间的给水管均采用嵌在墙内暗装形式：凡碰到剪力墙或柱子建        议采用预留15mm浅槽并沿槽敷设管道 然后利用其粉刷层及装修面层加以掩饰敷设在楼板上的给水管利用找平层加以掩饰。架空给水管道均沿墙角敷设在二次装修时用石膏线条加以梅示。卫生间，厨房内给水支管由二次装修设计。

1.3工程造价影响因素分析
核心材料（管材、阀门）：钢材、水泥、塑料（如HDPE树脂）等原材料期货价格波动，直接传导至钢管、球墨铸铁管、PE/PVC管材成本；铜价影响阀门、五金件定价。

关键设备（泵、水处理装置）：机电产品（电机、控制系统）、膜组件、进口高端设备受国际供应链、汇率、技术垄断程度影响，价格波动显著（如近年芯片短缺推高智能设备成本）。

人工单价区域性差异：经济发达地区及技术工种（焊工、顶管操作手）人工成本持续刚性上涨。
机械使用费波动：挖掘机、起重机、定向钻机等重型设备租赁价格随燃油成本、市场需求（如基建集中开工期）季节性浮动；特种设备（盾构机）使用费高昂。

除了以上四个点还有其他好多都会影响造价，目前，建筑市场总体平稳，市场价格波动不大，这为控制本工程造价提供了稳定的市场环境。

预算书的编写

2.1预算书编制前的准备工作

需要仔细阅读和理解施工图纸，其中包括但不限于建筑平面图、剖面图、立面图、结构图、电气图、给排水图等。明确了工程的规模、结构形式、建筑布局、材料要求等。

标注图纸中的疑问点，以便在后续与设计单位或相关人员沟通解决。
准备适用的工程定额，包括国家定额、地方定额、行业定额等。了解定额的编制依据、适用范围、计算规则等。
收集当地的工程造价信息，如材料价格信息、机械费用、当地人工费用等。这些信息可以作为预算编制的参考依据。
熟悉国家和地方有关工程造价的政策法规，如税收政策、规费标准等。

根据工程特点和要求，选择合适的工程量计算方法，如清单计价法、定额计价法等。
根据项目需求和自身习惯，选择合适的工程造价计价软件。熟悉软件的功能和操作方法，确保准确高效地进行预算编制。
工程量计算书编写的内容
1.封面：工程名称、编制单位、编制日期。

2.编制说明：工程概况、编制依据、其他说明事项。

3.工程量计算表：分部分项工程划分、计算项目列项、工程量计算过程、备注说明。

4.汇总表：分部分项工程量汇总、措施项目工程量汇总、工程量总计。

5.附件:施工图纸、设计变更、技术核定单等资料、其他相关资料。

2.3 广联达建模过程

图纸导入与分割：
导入PDF/CAD设计图纸（平面图、系统图、大样图）。使用「图纸管理」分割楼层，绑定对应图纸（如地下一层给排水平面图）。
工程设置：
设置工程名称、计算规则（清单/定额）、管道材质库（如PPR、镀锌钢管）。定义楼层标高（尤其注意管道穿楼板时的标高偏移）。
卫生器具识别：
使用「图例识别」或「自动识别」功能批量识别洗手盆、马桶、地漏等。手动补充CAD遗漏的器具（如用「点」绘制）。

阀门仪表布置：
识别阀门（截止阀、蝶阀）、水表、过滤器等附件。通过「设备提量」核对数量，调整属性（如阀门压力等级）。

管线建模：
主干管绘制：自动识别：框选CAD管线（需图层分离清晰），自动生成管道并匹配管径（如DN100）。手动绘制: 对复杂分支或CAD断线处，用「直线」或「三点画弧」补全。支管连接：从主干管引支管至卫生器具，设置支管管径（如DN25）、标高（距地0.3m）。管道属性调整：修改管道材质（如给水：PPR；排水：PVC-U）。设置管道坡度。

系统检查与优化：
通过「三维视图」观察管道走向，确保供水路径连续、排水坡度合理。

检查阀门、法兰等管件是否遗漏（如泵房需设软接头）。工程量统计：生成「分类工程量表」，导出管道长度、设备数量、保温面积等数据。

核对关键指标（如排水管总长是否与图纸标注一致）。

导出成果文件：
先在完成工程量计算和模型检查后，再可以将成果文件导出。可以导出的文件包括但不限于工程量报表、三维模型文件、图纸文件等。根据需要，可以将成果文件进行打印或保存为电子文档，以便后续使用。
工程概况
3.1、工程简介

1.本次案例为晋江世茂人工湖项目，工程建设地点在福建省晋江市。总建筑面积约为734㎡，建筑高度约为12.75米。
2.建筑等级:二级
3.多层建筑分类：二类;建筑耐火等级：二级；标准层各层为一个防火分区

3.主要结构体系框架剪力墙结构。抗震设防烈度：7度

4.主体结构合理使用年限：50年
5.计量单位：除标高为米外，其余均为豪米
6.室内部分单位：管径，尺寸以毫米计，标高以米计：管道标高、污雨水管以管内底计，给水管以管中心计.采用相对标高

3.2、编制依据

1.通用安装工程计量规范（GB 500854-2013）；

2.《广东省通用安装工程综合定额(2018)》第四册《电气设备安装工程》；
3.《广东省通用安装工程综合定额(2018)》第七册《通风空调工程》；

4.《广东省通用安装工程综合定额(2018)》第五册《建筑智能化工程》；
5.《广东省通用安装工程综合定额(2018)》第九册《消防工程》；
6.建设单位的设计要求；
7.相关专业提供给本专业的工程设计资料。
3.3、取费费率标准

根据工程所在地的相关文件规定，本工程的取费费率标准已经明确如下：

计税方式：增值税； 

预算包干费：按7%计取；   

税金：按9%计取； 

利润按20%计取，地区类别为二类。 

总结与体会

通过编制晋江世茂人工湖项目、了解广联达软件涵盖了建筑工程从土建、钢筋到安装等多个专业领域，能够实现全面的三维建模。通过整合不同专业的模型，不仅更直观地了解整个工程的结构和布局，更是为项目的设计、施工和管理提供了有力的支持。可以快速选择和布置各种常见的构件，甚至同时还能根据实际工程需求对构件的尺寸、材质等参数进行灵活调整。

在建模过程中，广联达软件不仅能够自动进行工程量的计算和统计，还减少了人工计算的误差。甚至通过精确的三维模型，可以准确地反映工程的实际情况，为工程造价的确定和成本控制提供了可靠的依据。软件不仅碰撞检查功能，还可以及时发现不同专业之间的冲突和问题，避免在安装过程中出现返工和浪费，提高了工程的质量和进度。

广联达软件利用与其他设计软件和管理平台进行数据交换和共享，完美实现了信息的无缝对接。

广联达软件功能复杂，对于我来说，是需要花费一定的时间和精力来学习和掌握。特别是对于一些高级功能和复杂工程的建模，可能需要经过系统的培训和实践才能熟练运用。但是，一旦掌握了软件的基本操作和功能，就能够感受到其强大的优势和便利性，为工作带来很大的帮助。

在使用广联达软件进行建模时，必须严格按照工程设计规范和标准进行操作。任何一个小的错误或不规范的设置都可能影响到工程量的计算和模型的准确性。因此，在建模过程中要认真仔细，确保每个构件的参数设置正确，模型的构建符合实际工程要求。

广联达软件在不断地更新和发展，新的功能和技术不断涌现。作为使用者，要保持学习的热情和探索的精神，多了解和掌握软件的最新动态，不断尝试新的方法和技巧，提高自己的建模水平和工作效率。

在使用广联达软件进行建模时，要结合自己的实际工程经验，充分考虑工程的实际情况和施工要求。

总之，广联达建模软件是一款非常强大的工具，通过使用该软件进行建模，可以提高工作效率、准确性和协同性。在使用过程中，要不断学习和探索，注重细节和规范，结合实际工程经验，充分发挥软件的优势，为建筑工程的发展做出更大的贡献。
附  录

项目图纸1套
广联达BIM安装计量建模一份
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最后，我要感谢我的大学里的辅导员，谢谢大学这三年来对我的照顾，在这三年里，在我需要帮助的时候给予了我帮助，很庆幸在这三年里遇见了你，也很庆幸成为你的学生。
毕业论文的完成，是我大学的终点，是我人生的起点。在未来的日子里，我将带着这份感恩之心，继续努力奋斗，为实现自己的人生价值而不懈努力。


